**Блок предохранителей Список предохранителей**

| Предохранитель № | Емкость предохранителя (А) | Назначение соединения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10А | Иммобилайзер \* 1, приемник без ключа \* 14, иммобилайзер / приемник без ключа \* 13, интеллектуальный ECU \* 1, ручное зажигание \* 1, свет карты, внутренний свет \* 17, свет багажного отделения , L. внутренний свет \* 16, R Освещение салона \* 16, комбинированный счетчик, блок AVN \* 9, ТВ-тюнер \* 9, L. Блок управления раздвижной дверью \* 4, R. Блок управления раздвижной дверью \* 5, R. Блок управления доводчиком \* 6, данные Соединитель связи (DLC), MICU |
| 2 | 7.5A | ЕТС единица \* 9 |
| 3 | 20А | Главный выключатель стеклоподъемника |
| 4 | --- | неиспользуемый |
| 5 | 10А | Блок управления автоматическим регулировкой угла наклона фар \* 7, Переключатель ручного выравнивания фар \* 8, L. Двигатель регулировки угла наклона фар \* 8, R. Двигатель регулировки уровня фар \* 8, MICU |
| 6 | 10А | Блок SRS |
| 7 | 10А | PGM-FI ECU |
| 8 | 7.5A | Блок SRS, блок OPDS \* 15 |
| 9 | 7.5A | Грузовой прожектор (через грузовое реле) \* 18, Грузовой прожектор \* 18 |
| 10 | 7.5A | Блок автоматического управления кондиционером, электродвигатель внутреннего / наружного воздуха, выключатель кондиционера \* 10, обогрев заднего стекла / обогрев зеркала \* 11,выключатель зеркала с электроприводом, реле сцепления компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора, реле вентилятора радиатора, реле заднего обогревателя , Реле двигателя вентилятора, опциональная муфта |
| 11 | 7.5A | Блок управления модулятором VSA, датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления EPS |
| 12 | 10А | PGM-FI ECU (через тормозной переключатель) \* 19, расходомер воздуха / Датчик температуры забираемого воздуха, контроль продувки SOL.V., вторичный вывод 2датчик, генератор переменного тока |
| 13 | 20А | Разъем для аксессуаров |
| 14 | 7.5A | Соленоид блокировки клавиш, интеллектуальный электронный блок управления \* 1, блок AVN \* 9, ТВ-тюнер \* 9, MICU, дополнительный соединитель, блок ETC \* 9 |
| 15 | --- | неиспользуемый |
| 16 | 10А | Мотор заднего стеклоочистителя |
| 17 | 20А | Главный выключатель стеклоподъемника, моторчик стеклоподъемника |
| 18 | 20А | Главный выключатель стеклоподъемника, R. Электродвигатель заднего стеклоподъемника |
| 19 | 20А | Главный выключатель стеклоподъемника, л. Электродвигатель заднего стеклоподъемника |
| 20 | 15А | Иммобилайзер \* 1, Smart ECU \* 1, PGM-FI ECU, Топливный насос (через главное реле PGM-FI 2), Иммобилайзер / приемник без ключа \* 13 |
| 21 | 15А | MICU |
| 22 | 7.5A | MICU, ELD, комбинированный счетчик, соленоид блокировки переключения передач, блок приемника без ключа \* 14, блок управления силовой раздвижной дверью \* 4, блок управления Р. сдвижной дверью \* 5 |
| 23 | 10А | Аварийный выключатель, MICU |
| 24 | 10А | R. стоп-сигнал, L. стоп-сигнал, стоп-сигнал верхнего монтажа, ЭБУ PGM-FI (через тормозной выключатель), клаксон (через реле звукового сигнала) \* 3, реле клаксона \* 3, MICU |
| 25 | 15А | Переднее окно с горячим проводом, переднее окно с горячим проводом \* Переключатель 12/ VSA OFF (через реле переднего стекла с горячим проводом), реле переднего стекла с горячим проводом |
| 26 | 10А | Датчик LAF (через реле датчика LAF), реле датчика LAF |
| 27 | 30А | MICU |
| 28 | 20А | MICU |
| 29 | 10А | MICU |
| 30 | 30А | Двигатель вентилятора радиатора (через реле вентилятора радиатора) |
| 31 | --- | неиспользуемый |
| 32 | 10А | R. Фара (LO) \* 8 |
| 15А | R. разрядка фар \* 7 |
| 33 | 15А | Катушка зажигания № 1, катушка зажигания № 2, катушка зажигания № 3, катушка зажигания № 4, реле катушки зажигания |
| 34 | 10А | L. Фара (LO) \* 8 |
| Л. Еда COMP \* 7 |
| 35 | 15А | Вспомогательный привод замка двери, привод замка скользящей двери L., привод замка крышки топливного бака |
| 36 | 15А | Привод замка двери водителя, R. Привод замка скользящей двери, Привод замка двери багажного отделения \* 2 |
| 37 | 20А | Блок управления модулятором VSA |
| 38 | --- | неиспользуемый |
| 39 | 15А | Датчик кривошипа, датчик ВМТ, топливная форсунка № 1, топливная форсунка № 2, топливная форсунка № 3, топливная форсунка № 4, ЭБУ PGM-FI, главное реле 1 PGM-FI, главное реле 2 PGM-FI (ТОПЛИВО НАСОС), реле DBW |
| 40 | 20А | R. Блок управления раздвижной дверью \* 5, R. Блок управления доводчиком \* 6 |
| 41 | --- | неиспользуемый |
| 42 | 20А | L. Блок управления сдвижной дверью \* 4 |
| 43 | 7.5A | Муфта компрессора (через реле муфты компрессора кондиционера) |
| 44 | 7.5A | Реле выключения стартера (ST CUT) |
| 45 | 10А | Привод разблокировки двери багажного отделения (через реле привода открытия багажника) \* 1, реле привода открытия багажника \* 1 |
| 46 | 20А | Моторный агрегат Skyroof \* 16 |
| 47 | 30А | Двигатель вентилятора конденсатора (через реле двигателя вентилятора конденсатора) |
| 48 | 10А | L. Фара (HI) \* 8 |
| 15А | L. Разрядная фара \* 7 |
| 49 | 15А | Вспомогательный привод замка двери, привод замка скользящей двери L., привод замка крышки топливного бака |
| 50 | 15А | Привод замка двери водителя, R. Привод замка скользящей двери, Привод замка двери багажного отделения \* 2 |
| 51 | 10А | R. Фара (HI) \* 8 |
| Р. Капот КОМП \* 7 |
| 52 | 15А | ЭБУ PGM-FI (через реле DBW) |
| 53 | --- | неиспользуемый |
| 54 | 20А | Задний дефростер |
| 55 | 10А | R. Зеркальный обогреватель \* 11, L. Зеркальный обогреватель \* 11 |
| 56 | 30А | MICU |
| 57 | 40А | Двигатель вентилятора (через реле двигателя вентилятора) |
| 58 | 40А | Блок управления модулятором VSA |
| 59 | 30А | Блок предохранителей № 54, № 55, предохранитель заднего антиобледенителя (через реле заднего антиобледенителя) |
| 60 | 50А | Выключатель зажигания |
| 60А | Держатель предохранителя |
| \* 1: Автомобиль с системой Honda Smart Key  \* 2: Автомобиль без Honda Smart Key System  \* 3: Автомобили с охранной сигнализацией  \* 4: L. Машина оснащена сдвижной дверью  \* 5: Автомобили с раздвижными дверями с обеих сторон  \* 6: Автомобили, оснащенные сдвижной дверью L. Power и доводчиком двери  \* 7: Разряженная фара, оснащенная автомобилем  \* 8: Автомобиль без фар  \* 9: оснащен NAV.  \* 10: Автомобиль без кондиционера  \* 11: Автомобиль с подогревом зеркала  \* 12: Автомобили, оснащенные передним стеклом с горячей проволокой  \* 13: Автомобиль без системы смарт-ключей Honda и с иммобилайзером  \* 14: Автомобиль без системы Honda Smart Key и без иммобилайзера  \* 15: Автомобили с боковыми подушками безопасности  \* 16: Автомобили, оборудованные Skyroof  \* 17: Автомобили без небесной крыши  \* 18: Автомобили с грузовыми прожекторами  \* 19: Автомобиль с круиз-контролем | | |

ОРИГИНАЛ:

**ヒューズ ボックス ヒューズ負荷一覧**

| ヒューズNo. | ヒューズ容量（A） | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10A | イモビライザ ユニット \*1、キーレス レシーバ ユニット \*14、イモビライザ/キーレス レシーバ ユニット \*13、スマートECU \*1、ノブ式イグニッション \*1、マップ ライト、インテリア ライト \*17、カーゴ エリア ライト、L.インテリア ライト \*16、R.インテリア ライト \*16、コンビネーション メータ、AVNユニット \*9、TVチューナ \*9、L.パワー スライド ドア コントロール ユニット \*4、R.パワー スライド ドア コントロール ユニット \*5、R.スライド ドア クローザ コントロール ユニット \*6、データ リンク カプラ（DLC）、MICU |
| 2 | 7.5A | ETCユニット \*9 |
| 3 | 20A | パワー ウインド マスタ スイッチ |
| 4 | ――― | 未使用 |
| 5 | 10A | ヘッドライト オート レベリング コントロール ユニット \*7、ヘッドライト マニュアル レベリング スイッチ \*8、L.ヘッドライト レベリング モータ \*8、R.ヘッドライト レベリング モータ \*8、MICU |
| 6 | 10A | SRSユニット |
| 7 | 10A | PGM-FI ECU |
| 8 | 7.5A | SRSユニット、OPDSユニット \*15 |
| 9 | 7.5A | カーゴ スポット ライト（カーゴ スポット ライト リレー経由） \*18、カーゴ スポット ライト リレー \*18 |
| 10 | 7.5A | オートA/Cコントロール ユニット、内外気切替えモータ、A/Cスイッチ \*10、リヤ デフロスタ/ミラー ヒータ \*11スイッチ、パワー ミラー スイッチ、A/Cコンプレッサ クラッチ リレー、コンデンサ ファン リレー、ラジエータ ファン リレー、リヤ デフロスタ リレー、ブロア モータ リレー、オプション用カプラ |
| 11 | 7.5A | VSAモジュレータ コントロール ユニット、舵角センサ、EPSコントロール ユニット |
| 12 | 10A | PGM-FI ECU（ブレーキ スイッチ経由） \*19、エア フロー メータ/吸気温度センサ、パージ コントロールSOL.V.、セカンダリO 2センサ、A.C.ジェネレータ |
| 13 | 20A | アクセサリ ソケット |
| 14 | 7.5A | キー インタロック ソレノイド、スマートECU \*1、AVNユニット \*9、TVチューナ \*9、MICU、オプション用カプラ、ETCユニット \*9 |
| 15 | ――― | 未使用 |
| 16 | 10A | リヤ ワイパ モータ |
| 17 | 20A | パワー ウインド マスタ スイッチ、アシスタント パワー ウインド モータ |
| 18 | 20A | パワー ウインド マスタ スイッチ、R.リヤ パワー ウインド モータ |
| 19 | 20A | パワー ウインド マスタ スイッチ、L.リヤ パワー ウインド モータ |
| 20 | 15A | イモビライザ ユニット \*1、スマートECU \*1、PGM-FI ECU、フューエル ポンプ（PGM-FI メイン リレー2経由）、イモビライザ/キーレス レシーバ ユニット \*13 |
| 21 | 15A | MICU |
| 22 | 7.5A | MICU、ELD、コンビネーション メータ、シフト ロック ソレノイド、キーレス レシーバ ユニット \*14、L.パワー スライド ドア コントロール ユニット \*4、R.パワー スライド ドア コントロール ユニット \*5 |
| 23 | 10A | ハザード スイッチ、MICU |
| 24 | 10A | R.ブレーキ ライト、L.ブレーキ ライト、ハイマウント ストップ ランプ、PGM-FI ECU（ブレーキ スイッチ経由）、ホーン（ホーン リレー経由） \*3、ホーン リレー \*3、MICU |
| 25 | 15A | 熱線入りフロント ウインド、熱線入りフロント ウインド \*12/VSA OFF スイッチ（熱線入りフロント ウインド リレー経由）、熱線入りフロント ウインド リレー |
| 26 | 10A | LAFセンサ（LAFセンサ リレー経由）、LAFセンサ リレー |
| 27 | 30A | MICU |
| 28 | 20A | MICU |
| 29 | 10A | MICU |
| 30 | 30A | ラジエータ ファン モータ（ラジエータ ファン リレー経由） |
| 31 | ――― | 未使用 |
| 32 | 10A | R.ヘッドライト（LO） \*8 |
| 15A | R.ディスチャージ ヘッドライト \*7 |
| 33 | 15A | No.1イグニッション コイル、No.2イグニッション コイル、No.3イグニッション コイル、No.4イグニッション コイル、イグニッション コイル リレー |
| 34 | 10A | L.ヘッドライト（LO） \*8 |
| L.フードCOMP \*7 |
| 35 | 15A | アシスタント ドア ロック アクチュエータ、L.スライド ドア ロック アクチュエータ、フューエル リッド ロック アクチュエータ |
| 36 | 15A | ドライバ ドア ロック アクチュエータ、R.スライド ドア ロック アクチュエータ、テールゲート ロック アクチュエータ \*2 |
| 37 | 20A | VSAモジュレータ コントロール ユニット |
| 38 | ――― | 未使用 |
| 39 | 15A | クランク センサ、TDCセンサ、No.1フューエル インジェクタ、No.2フューエル インジェクタ、No.3フューエル インジェクタ、No.4フューエル インジェクタ、PGM-FI ECU、PGM-FIメイン リレー1、PGM-FIメイン リレー2（FUEL PUMP）、DBWリレー |
| 40 | 20A | R.パワー スライド ドア コントロール ユニット \*5、R.スライド ドア クローザ コントロール ユニット \*6 |
| 41 | ――― | 未使用 |
| 42 | 20A | L.パワー スライド ドア コントロール ユニット \*4 |
| 43 | 7.5A | コンプレッサ クラッチ（A/Cコンプレッサ クラッチ リレー経由） |
| 44 | 7.5A | スタータ カット リレー（ST CUT） |
| 45 | 10A | テールゲート リリース アクチュエータ（テールゲート リリース アクチュエータ リレー経由） \*1、テールゲート リリース アクチュエータ リレー \*1 |
| 46 | 20A | スカイルーフ モータ ユニット \*16 |
| 47 | 30A | コンデンサ ファン モータ（コンデンサ ファン モータ リレー経由） |
| 48 | 10A | L.ヘッドライト（HI） \*8 |
| 15A | L.ディスチャージ ヘッドライト \*7 |
| 49 | 15A | アシスタント ドア ロック アクチュエータ、L.スライド ドア ロック アクチュエータ、フューエル リッド ロック アクチュエータ |
| 50 | 15A | ドライバ ドア ロック アクチュエータ、R.スライド ドア ロック アクチュエータ、テールゲート ロック アクチュエータ \*2 |
| 51 | 10A | R.ヘッドライト（HI） \*8 |
| R.フードCOMP \*7 |
| 52 | 15A | PGM-FI ECU（DBWリレー経由） |
| 53 | ――― | 未使用 |
| 54 | 20A | リヤ デフロスタ |
| 55 | 10A | R.ミラー ヒータ \*11、L.ミラー ヒータ \*11 |
| 56 | 30A | MICU |
| 57 | 40A | ブロア モータ（ブロア モータ リレー経由） |
| 58 | 40A | VSAモジュレータ コントロール ユニット |
| 59 | 30A | ヒューズ ボックスNo.54、No.55ヒューズ、リヤ デフロスタ（リヤ デフロスタ リレー経由） |
| 60 | 50A | イグニッション スイッチ |
| 60A | ヒューズ ホルダ |
| \*1: Hondaスマート キー システム装備車  \*2: Hondaスマート キー システム非装備車  \*3: セキュリティ アラーム システム装備車  \*4: L.パワー スライド ドア装備車  \*5: 両側パワー スライド ドア装備車  \*6: L.パワー スライド ドア装備およびイージ ドア クローザ装備車  \*7: ディスチャージ ヘッドライト装備車  \*8: ディスチャージ ヘッドライト非装備車  \*9: NAV.装備車  \*10: オートA/C非装備車  \*11: ミラー ヒータ装備車  \*12: 熱線入りフロント ウインド装備車  \*13: Hondaスマート キー システム非装備およびイモビライザ装備車  \*14: Hondaスマート キー システム非装備およびイモビライザ非装備車  \*15: サイド エアバッグ装備車  \*16: スカイルーフ装備車  \*17: スカイルーフ非装備車  \*18: カーゴ スポット ライト装備車  \*19: クルーズ コントロール装備車 | | |